AnCommLib使用说明

需求环境：

.Net Framework 4.5.1

命名空间：

namespace AnCommLib

接口类：

public static class DeviceControl

属性：

public static string[] Status

Status属性中包含6项元素，分别是状态、电压、温度、X、Y、Z信息

事件：

public static event NewDataReceived OnNewDataReceived;

当收到数据时将会触发OnNewDataReceived事件。

public static event NewDataReceiveFinished OnNewDataReceiveFinished;

当本次数据上传完成时将会触发OnNewDataReceiveFinished事件

方法：

public static bool Open()

打开设备

public static void Close()

关闭设备

public static void SendWaveFile(byte[] filedata)

发送波表文件

public static void SetParameters(List<UInt32> paraList)

设置状态参数（状态参数顺序请参考寄存器表Excel文件）